开封市中医院电子肠镜采购项目

电子结肠镜技术参数

1、视野角： ≥170°;

2、视野深度： ≤5-l00mm;

3、视野方向： 0°直视;

4、弯曲角度：向上180°，向下180°,向左160°，向右160°;

5、先端部外径：≤12.3mm;

6、插入部外径：≤12.1mm;

7、活检孔内径：≥3.1mm;

8、有效长度：≥1330 mm;

9、有内镜信息记忆功能;

10、具有副送水功能;

11、清洗消毒时不需要防水帽;

12、必须与医院现有内镜主机兼容;